Signalbeskrivelse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Definition** | **Område** | **Kommentar** |
| PhValue | Analog spænding | -420mV – 420mV | Output fra proben |
| Vcc | Analogt signal | 5V | Forsyning |
| Gødningsmix | Væske hvor i der måles pH-værdi. | 0-7 | pH-værdi |

Signalbeskrivelse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Definition** | **Område** | **Kommentar** |
| Spænding | Analog spænding | 0-5V | Output fra probe-spyddet |
| Vcc | Analogt signal | 5V | Forsyning |
| Data | I2C bus | TTL | I2C bus |